
康养城天台架设晾衣架规格及数量情况

晾衣架拟选用直径32mm不锈钢管，尺寸3米×0.6米×2米，每个晾衣架单次满足3人晾晒使用需求。经测算，需架设晾衣架楼栋共计57栋，依照房型估算服务人数，一房2人/户，两房3人/户，三房5人/户，四房5人/户，同时按照每栋楼每天10%使用量测算，预估晾衣架规划数量为978个（具体测算数据详见附件），尺寸：3000\*60\*2000，采用304不锈钢，整体总长20M。不锈钢链接件16 不锈钢站脚4 管扣4,不锈钢管 29/米 不锈钢件 12/个 ,不锈钢脚 15/个



效果图

附件：康养城天台晾衣架布设数量估算

| 序号 | 地块 | 楼栋 | 估算人数 | 满员数量 | 估算数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C6 | A11 | 594 | 198 | 19 | 参考平面图1 |
| 2 | A12 | 585 | 195 | 19 |  |
| 3 | A13 | 390 | 130 | 14 |  |
| 4 | A15 | 394 | 131 | 14 |  |
| 5 | C13 | C1 | 605 | 202 | 20 |  |
| 6 | C2 | 561 | 187 | 19 |  |
| 7 | C3 | 520 | 173 | 17 |  |
| 8 | C5 | 520 | 173 | 17 |  |
| 9 | C6 | 640 | 213 | 21 |  |
| 10 | C7 | 640 | 213 | 21 |  |
| 11 | C7 | D1 | 815 | 272 | 27 |  |
| 12 | D2 | 824 | 275 | 27 |  |
| 13 | D3 | 590 | 197 | 20 |  |
| 14 | D5 | 315 | 105 | 11 |  |
| 15 | D6 | 320 | 107 | 11 |  |
| 16 | D7 | 320 | 107 | 11 |  |
| 17 | C14 | E1 | 460 | 153 | 15 |  |
| 18 | E2 | 460 | 153 | 15 |  |
| 19 | E3 | 460 | 153 | 15 |  |
| 20 | E5 | 620 | 207 | 21 |  |
| 21 | E6 | 638 | 213 | 21 |  |
| 22 | C15 | F1 | 620 | 207 | 21 |  |
| 23 | F2 | 512 | 171 | 17 |  |
| 24 | F3 | 682 | 227 | 23 |  |
| 25 | F5 | 682 | 227 | 23 |  |
| 26 | C16 | M1 | 460 | 153 | 15 |  |
| 27 | M2 | 572 | 191 | 19 |  |
| 28 | M3 | 726 | 242 | 24 |  |
| 29 | M5 | 726 | 242 | 24 |  |
| 30 | M6 | 726 | 242 | 24 |  |
| 31 | M7 | 660 | 220 | 22 |  |
| 32 | M8 | 460 | 153 | 15 |  |
| 33 | M9 | 726 | 242 | 24 |  |
| 34 | M10 | 520 | 173 | 17 |  |
| 35 | M11 | 90 | 30 | 3 |  |
| 36 | M12 | 180 | 60 | 6 |  |
| 37 | M13 | 180 | 60 | 6 |  |
| 38 | M15 | 520 | 173 | 17 |  |
| 39 | M16 | 520 | 173 | 17 |  |
| 40 | M17 | 90 | 30 | 3 |  |
| 41 | M18 | 180 | 60 | 6 |  |
| 42 | C9 | H1 | 320 | 107 | 11 |  |
| 43 | H2 | 160 | 53 | 5 |  |
| 44 | H3 | 160 | 53 | 5 |  |
| 45 | H5 | 320 | 107 | 11 |  |
| 46 | H6 | 605 | 202 | 20 |  |
| 47 | H7 | 610 | 203 | 20 |  |
| 48 | H8 | 625 | 208 | 21 |  |
| 49 | H9 | 630 | 210 | 21 |  |
| 50 | H10 | 630 | 210 | 21 |  |
| 51 | H11 | 630 | 210 | 21 |  |
| 52 | C10 | K2 | 335 | 112 | 11 |  |
| 53 | K3 | 340 | 113 | 11 |  |
| 54 | K5 | 650 | 217 | 22 |  |
| 55 | K6 | 645 | 215 | 22 |  |
| 56 | K7 | 805 | 268 | 27 |  |
| 57 | K8 | 775 | 260 | 28 |  |
| 合计 | | | 29343 | 9781 | 978 |  |

平面图1：

