附件 1 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明城发居敬康养产业发展有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解金澜湾展厅智能化工程施工比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的金澜湾展厅智能化工程施工比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；
2. 拟担任项目负责人简历表；

2.如我公司中选：

（1）我公司承诺我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内、未被人民法院列为“失信被执行人”、未被工商行政管理机关列入“严重违法失信企业名单”。

（2）我公司承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明材料真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：   联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**1-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**注：**

1. 须附上营业执照、资质证书（如有）的复印件，并加盖单位公章；
2. 比选申请人需提供**企业与法人**未被列为“失信被执行人”（全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn））、未被工商行政管理机关列入“严重违法失信企业名单”（全国企业信用信息公示系统查询（网址：www.gsxt.gov.cn））**截图证明并加盖单位公章**。

（3）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

**1-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 **（姓名）** 系 **（比选申请人名称）** 的法定代表人，现授权委托我公司职工 **（姓名） 、 （身份证号码）** 为我公司全权代理人，以本公司名义参加居敬康养智能化工程施工比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：比选申请人须提供法定代表人、委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

附件 2 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 | 金澜湾展厅智能化工程施工 |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（不含税） | 人民币（大写） （小写：¥ ）（金额填写至小数点后两位） |
| 服务期限 | 收到比选人通知后20日历天内完成。 |
| 备注 |  |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

1. **报价函应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金澜湾展厅智能化清单** | | | | | | | | |
| **一、拼接屏系统** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称型号** | **项目特征** | **数量** | **单位** | **不含税单价（元）** | **不含税合价（元）** | | **推荐品牌** |
| 1 | 65寸液晶拼接屏 | 1. 采用国产全新55A+寸液晶面板， 单屏尺寸：宽1433mm,高808mm 2. 液晶拼接屏的拼接缝隙≤3.5mm； 3. 液晶拼接屏的高亮度≥450cd/㎡； 4. 液晶拼接屏的对比度≥3500 ：1； 5. 液晶拼接屏的物理分辨率 ≥1920x1080； 6. 液晶拼接屏的信号接口输入要求：≥1路VIDEO、1路VGA、1路DVI、1路HDMI；7. 液晶拼接屏的信号接口输出要求：≥1路VIDEO；8. 智能温控功能：可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值，以有效的保证风扇使用寿命；9. 预案管理功能：≥16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用； 6.含屏幕包边； 7.含供电线路改造，长度现场踏勘，费用在此项中考虑；含大屏专用视频线缆，包括串口线、电源线、HDMI高清信号线 ，RS232控制线等； 8.含大屏拼接控制软件，费用在此项中考虑； 7.维保一年，费用在此项中考虑； | 12 | 台 |  | 0 | | 海康、瀚博伟视、华亿 |
| 2 | 高清拼接处理器 | 工业级高清矩阵处理器，输入HDMI-8路，输出HDMI-12路，可实现8路高清信号在12台拼接屏上任意切换，任意拼接显示。 | 1 | 台 |  | 0 | | 海康、瀚博伟视、华亿 |
| 3 | 单排落地支架 | 65寸专用定制落地支架3行4列，方便运输，结构设计合理，可根据现场环境上下，左右，前后全方位微调。 | 1 | 项 |  | 0 | | 海康、瀚博伟视、华亿 |
| **二、无线WIF系统** | | | | | | | | |
| 1 | 网关 | 1.固化8个千兆电口，2个千兆光口，标准1U设备，推荐带机终端400台，支持家宽场景的会话+流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，支持酒店投屏、支持Easy/IPsec/SSL VPN，酒店投屏数200、IPsec VPN服务端支持并发隧道数400、SSL VPN服务端支持并发隧道数100，支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控、支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理。IPTV支持(不支持做IPTV网关，仅支持IPTV报文转发)；带宽叠加支持(支持聚合接口和负载均衡方式提升带宽)；2.含安装设备、调试、维保一年等为完成安装所需的一切费用。 | 1 | 台 |  | 0 | | 锐捷、华为、福润耐特 |
| 2 | POE交换机 | 1.24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式；2.含安装设备、调试、维保一年等为完成安装所需的一切费用。 | 1 | 台 |  | 0 | | 锐捷、华为、福润耐特 |
| 3 | 吸顶AP | 1.固定端口 1个10M/100M/1000M电口，支持PoE供电；传输协议 支持5GHz：802.11ax/a/n/ac和 2.4GHz：802.11ax/b/g/n同时工作；工作频段 2.4GHz：2.4 ~ 2.483GHz 5GHz：5.150-5.350GHz，5.725-5.850 GHz 传输速率 2.4G提供最高提供574Mbps的接入速率，5G提供最高提供2402Mbps的接入速率。整机提供2976Mbps的接入速率。整机支持4条空间流；2.4GHz：2x2，MIMO；5GHz：2x2，MIMO 带机数 整机推荐无线接入终端数80台；2.含安装设备、调试、维保一年等为完成安装所需的一切费用。 | 12 | 个 |  | 0 | | 锐捷、华为、福润耐特 |
| 4 | 六类网线安装 | 含布线、布管等为完成安装所需的一切费用。 | 400 | 米 |  | 0 | |  |
| **三、监控系统** | | | | | | | | |
| 1 | 摄像头 | 1.400万白光全彩海螺型PoE网络摄像机；人形检测、智能补光、红外30m，白光20m ；超级智能编码、高清拾音；最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；支持人形检测；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20m；1个内置麦克风；符合IP67防尘防水设计，可靠性高视频；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3（DV2型号不支持）；2.含安装设备、调试、维保一年等为完成安装所需的一切费用。 | 24 | 个 |  | 0 | 海康、大华、宇视 | |
| 2 | 64路8盘位录像机 | 1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口：2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口。视频接入路数：64；网络输入带宽：320Mbps；网络输出带宽：160Mps；录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 拾音器接入路数：16路；网络广播接入路数：8路；视频输出：1路HDMI，1路VGA；HDMI输出：4K（3840\*2160）/30Hz, 2K（2560\*1440）/60Hz， 1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz；预览分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/36/64画面；视频解码格式： H.265;H.264;Smart264;Smart265；解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）；同步回放：16；2.含安装设备、调试、维保一年等为完成安装所需的一切费用。 | 1 | 台 |  | 0 | 海康、大华、宇视 | |
| 3 | 硬盘 | 1.8000G；2.含安装设备、调试、维保一年等为完成安装所需的一切费用。 | 2 | 块 |  | 0 | 海康、大华、宇视 | |
| 4 | POE交换机 | 1.二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率39Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态；2.含安装设备、调试、维保一年等为完成安装所需的一切费用。 | 2 | 台 |  | 0 | 海康、大华、锐捷 | |
| 5 | 图腾墙装机柜 | 0.6\*0.45\*0.35m | 2 | 个 |  | 0 |  | |
| 6 | 六类网线安装 |  | 300 | 米 |  | 0 |  | |
| **不含税总价（元）** | | | **/** | **/** | **/** |  |  | |