附件1：采购清洗车技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能类型 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | 驱动电机 | ≥1000w |  |
| 2 | 电池电源 | 锂电池 |  |
| 3 | 爬坡能力 | ≤15° |  |
| 4 | 额定乘员 | 1人 |  |
| 5 | 最高车速 | ≥15km/h |  |
| 6 | 罐体容积 | ≥500升滚塑水箱 |  |
| 7 | 车架、车身 | 优质碳结构钢，长久耐锈 |  |
| 8 | 后桥 | 专车专用定制加重型后桥 |  |
| 9 | 制动系统 | 前后机械制动，驻车制动装置 |  |
| 10 | 轮胎规格 | 前：≥4.00-12 后：≥4.00-12 |  |
| 11 | 信号灯 | 大灯、前转向灯、后转向灯、刹车灯、喇叭 |  |
| 12 | 整车尺寸 | 长：≥2900mm 宽：≥1000mm 高：≥1300mm |  |
| 13 | 发动机 | 高压清洗机电机功率（额定）≥3500W |  |
| 14 | 工作时长 | ≤3-4小时 |  |

采购洗地机技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能类型 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | 清洁宽度 | ≥850mm |  |
| 2 | 吸水扒宽度 | ≥1000mm |  |
| 3 | 连续工作时间 | ≥4小时 |  |
| 4 | 理论工作效率 | ≥0-3500㎡/小时 |  |
| 5 | 电池容量 | ≥24V/120AH |  |
| 6 | 吸风电机功率 | ≥600W |  |
| 7 | 刷盘电机功率 | ≥380W\*2 |  |
| 8 | 驱动电机功率 | ≥450W |  |
| 9 | 清水容量 | ≥120L |  |
| 10 | 污水容量 | ≥120L |  |
| 11 | 整机重量 | ≥282KG |  |
| 12 | 工作尺寸 | ≥1320\*720\*1270 |  |